附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 需求意向 | 备注 |
| 1 | 腹腔镜探头 | 1、用于腹腔镜下肝脏肿瘤切除手术，盆腔手术等。2、电子凸阵扫描，扫描角度≥36°中心频率：5MHz-10MHz，二维成像和多普勒成像可选中心频率分别≥3个。3、探头前端的扫描阵列可做四向弯曲，最大弯曲角度≥90°；探头集成穿刺引导孔，最大可容纳13G穿刺针；可低温等离子消毒后使用。4、须与我院已有的主机（品牌：BK，型号1202)兼容匹配。5、配有探头消毒盒。 | 1把，预算46万元。 |
| **注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的产品。** |