附件1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 需求意向 | 备注（数量 |
| 1 | 床头柜（陪人床合一） | 1. 柜体规格尺寸（mm）：约L≥600、W≥520 、H≥800 2. 床身展开尺寸（mm）：约L≥1950 W≥560 、H≥310 （提供产品参数彩页或说明书） 3. 台面：采用ABS原料一次注塑成型，防锈，防水、耐腐。 4. 柜体：防锈，防水、耐腐。 5. 陪护床：具备陪人床功能，拉出后可作为陪人床使用。拉出式桌板和抽屉。耐磨，耐刮（需提供实物图片）。 6. 喷涂处理：柜体金属表面采用双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。涂料绿色健康环保，且具有抗菌作用。 7. 床头柜身：床头柜内置陪护椅台面,采用“ABS台面+冷轧钢板框架”制成，产品材质厚实，能承受普通人站立柜面而不变型，且坚固、稳定。 | 713个 |
| 2 | 普通床头柜 | 1. 柜体尺寸（mm）：约L≥480、W≥480、 H≥760； 2. 材质：优质ABS工程塑料，抗冲击、抗老化、韧性高； 3. 带有制动功能的轮子； 4. 床头柜配置拉出式桌板和抽屉，附带放置水壶的置物架。 5. 喷涂处理：柜体金属表面采用双重喷涂处理技术，达到内外防锈，延长病床的使用寿命。涂料绿色健康环保，且具有抗菌作用。 | 164个 |
| 3 | 普通陪人床 | 1. 床体尺寸（mm）：约L≥1900、W≥640、 H≥420； 2. 材质：主体结构为优质无缝钢管，优质皮革面，优质海绵坐垫； 3. 打开可躺，折叠收起可当椅子； 4. 坐垫距离地面高度≥400mm。 | 159张 |
| **注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的产品。** | | | |