附件：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 手术器械 名称 | 需求意向 | 备注 |
| 1 | 弯止血钳 | 1.规格要求：26cm ； 2.需求数量：20把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 2 | 弯止血钳 | 1.规格要求：24cm； 2.需求数量：100把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 3 | 弯止血钳 | 1.规格要求：18cm； 2.需求数量100把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 4 | 弯止血钳 | 1.规格要求：16cm； 2.需求数量：100把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 5 | 弯止血钳 | 1.规格要求：14cm； 2.需求数量：100把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 6 | 皮钳 | 1.规格要求：18cm； 2.需求数量：50把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 7 | 布巾钳 | 1.规格要求：18cm； 2.需求数量：50把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 8 | 索吻钳 | 1.规格要求：24cm； 2.需求数量：50把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 9 | 针持 | 1.规格要求：24cm； 2.需求数量：50把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 10 | 针持 | 1.规格要求：18cm； 2.需求数量：50把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 11 | 线剪 | 1.规格要求：20cm； 2.需求数量：50把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 12 | 组织剪 | 1.规格要求：24cm； 2.需求数量：50把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 13 | 组织剪 | 1.规格要求：20cm； 2.需求数量：50把； 3.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 4.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 5.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 6.器械需标注清晰刻度及规格标识； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 14 | 卵圆钳 | 1.规格数量需求：有齿直头40把，有齿弯头40把； 2.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 3.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 4.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 5.器械需标注清晰刻度及规格标识； 6.质保期不低于2年。 |  |
| 15 | 卵圆钳 | 1.规格数量需求：无齿直头10把，无齿弯头10把; 2.器械材质须为医用级不锈钢或钛合金，符合YY/T 0171-2020等国家行业标准； 3.表面处理均匀无毛刺，关节灵活度≥5000次开合测试； 4.耐高温高压消毒（≥135℃），提供灭菌耐受性检测报告； 5.器械需标注清晰刻度及规格标识； 6.质保期不低于2年。 |  |
| 16 | S拉钩（大） | 1.数量需求：10个； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：适配多类型手术（如普外、骨科），提供多尺寸可选； 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 |  |
| 17 | S拉钩（ 中） | 1.数量需求：10个； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：适配多类型手术（如普外、骨科），提供多尺寸可选； 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6.质保期不低于2年。 |  |
| 18 | S拉钩（小） | 1.数量需求：10个； 2.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 3.规格：适配多类型手术（如普外、骨科），提供多尺寸可选； 4.设计：符合人体工学，防滑手柄，操作便捷，减轻医护疲劳； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修及应急响应服务； 6. 质保期不低于2年。 |  |
| 19 | 有齿短镊 | 1.规格要求：14cm； 2.需求数量：50个； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：多尺寸及齿数可选，适配普外、骨科等手术； 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 20 | 无齿长镊 | 1.规格要求：25cm； 2.需求数量：10个； 3.材质：不锈钢或钛合金，耐腐蚀、易高温灭菌； 4.规格：多尺寸及齿数可选，适配普外、骨科等手术； 5.设计：防滑柄、精细对合，操作精准省力； 6.资质：供应商具医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 21 | 大碗 | 1.规格要求：直径25cm； 2.数量需求：30个； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：容量1000ml，适配手术需求； 5.设计：防滑底座、边缘圆滑防划伤，便于术中操作； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 22 | 小碗 | 1.规格要求：直径18cm； 2.数量需求：50个； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：容量500ml，适配手术需求； 5.设计：防滑底座、边缘圆滑防划伤，便于术中操作； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 23 | 杯子 | 1.规格要求：直径5cm ； 2.数量需求：40个； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：直径5cm，容量适配术中需求； 5.设计：防滑底座、边缘光滑，便于操作及清洗； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 24 | 刀柄 | 1.规格要求：3#； 2.数量需求：30个； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：适配3号、4号、7号等通用刀片，确保多功能性； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 25 | 刀柄 | 1.规格要求：7#； 2.数量需求：30个； 3.材质：医用不锈钢，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：适配3号、4号、7号等通用刀片，确保多功能性； 5.设计：防滑手柄、尾部卡槽稳固，握持舒适且操作精准； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保及应急响应服务； 7.质保期不低于2年。 |  |
| 26 | 腹部拉勾 | 1.数量需求：20个； 2.材质：医用不锈钢或钛合金，耐腐蚀、耐高温灭菌； 3.规格：适配腹部手术，提供多尺寸及弧度可选； 4.设计：防滑手柄、圆钝钩头，符合人体工学，减少组织损伤； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供保修服务； 6.质保期不低于2年。 |  |
| 27 | 甲状腺拉钩 | 1.数量需求：50个； 2.材质：医用不锈钢或钛合金，耐腐蚀、耐高温灭菌； 3.规格：适配甲状腺手术，钩头精细、弧度适宜颈部解剖结构； 4.设计：防滑手柄、边缘圆钝，操作稳定且减少组织损伤； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 6.质保期不低于2年。 |  |
| 28 | 气管拉钩 | 1.数量需求：30个； 2.材质：医用不锈钢或钛合金，耐腐蚀、耐高温灭菌； 3.规格：适配气管手术，钩头纤细、弧度贴合气道解剖； 4.设计：防滑手柄、边缘圆钝，操作精准且减少组织损伤； 5.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 6.质保期不低于2年。 |  |
| 29 | 长尖镊 | 1.规格要求：25cm； 2.数量需求：10个； 3.材质：医用不锈钢或钛合金，耐腐蚀、耐高温灭菌； 4.规格：尖端细长，适配深部或精细手术（如神经外科、眼科）； 5.设计：防滑纹手柄、精准对合，操作稳定省力； 6.资质：供应商需具备医疗器械注册证及生产许可，提供质保服务； 7.质保期不低于2年。 |  |
| **注：以上需求意向仅供市场调研论证参考，不作为实际需求参数，请各参与公司根据以上意向需求，推介至少满足或优于意向需求的且性价比高的产品。** | | | |