**需求参数及控价调研公告**

我院因业务发展需求，拟采购一体化移动C臂系统一套，近期将开展关于该项目的询价会，欢迎各公司前来咨询、报价。现将有关事项通知如下：...

因业务发展需要，近期我院将开展医用设备维修配件需求调研，欢迎有意参与调研的公司前来参加，现将有关事项通知如下：

一、项目名称：医用设备维修配件需求参数及控价调研

二、项目编号：JBYYYXZBB20250710

**三**、调研内容和要求：参与调研厂家或供应商需提供医用耗材（详见附件）的技术参数、报价表、售后服务方案以及近两年成交信息（成交通知书、合同复印件或发票等），请有意参与调研的公司法定代表人或委托代理人在公告期内将调研材料的电子版编辑发至1430895909@QQ.com邮箱，纸质材料（一式五份）于公告期内提交给医学装备部。（采购需求意向详见附件）

四、参与调研公司资格：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营本产品的具备法人资格的厂家或供应商。

五、公告期：2025年7月11日至2025年7月15日（上班时间上午8：00-12：00，下午15：00-18：00）

六、联系科室：医学装备部 联系人：何老师

电话：0771-2114496

广西壮族自治区江滨医院

2025年7月10日

## **附件：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **维修配件名称** | **需求意向** | 备注 |
| 1 | 11针3导一体式心电导联线 | 1、适配GE监护仪； 2、需求数量：2根。 |  |
| 2 | 12针3导/5导分体式心电主电缆/除颤型 | 1、适配迈瑞IPM，epm，TM，umc系列监护仪； 2、需求数量：2根。 |  |
| 3 | 12针3导一体式心电电缆AHA按扣式 | 1、适配迈瑞IPM，epm，TM，umc系列监护仪； 2、需求数量：3根。 |  |
| 4 | 12针3导一体式心电电缆AHA夹子式 | 1、适配迈瑞IPM，epm，TM，umc系列监护仪； 2、需求数量：1根。 |  |
| 5 | 12针5导一体式心电电缆AHA按扣式 | 1、适配迈瑞IPM，epm，TM，umc系列监护仪； 2、需求数量：6根。 |  |
| 6 | 12针有创压电缆组件 | 1、适配迈瑞IPM，epm，TM，umc系列监护仪； 2、需求数量：2根。 |  |
| 7 | 15针12导心电图导联线 | 1、兼容于日本光电心电图机导联线； 2、需求数量：1套。 |  |
| 8 | 18导心电导联线 | 1、适配纳龙心电图机； 2、需求数量：1套。 |  |
| 9 | 3寸包壳轮 | 1、聚氨酯材质，插杆式安装，美观易清洁，精密滚珠轴承，静音灵活； 2、需求数量：4个。 |  |
| 10 | 3导遥测导联线AHA按扣式 | 1、适配迈瑞发射盒TEL-100：  2、需求数量：17根。 |  |
| 11 | 502胶水 | 1、强力沾接，5秒固化，适用范围广泛； 2、需求数量：2瓶。 |  |
| 12 | 509B无创压外接导气管 | 1、适配迈瑞监护仪系列的导气口； 2、需求数量：1条。 |  |
| 13 | 5寸包壳轮 | 1、聚氨酯材质，插杆式安装，美观易清洁，精密滚珠轴承，静音灵活； 2、需求数量：4个。 |  |
| 14 | 5寸插杆轮 | 1、聚氨酯材质，插杆式安装，美观易清洁，精密滚珠轴承，静音灵活； 2、需求数量：4个。 |  |
| 15 | 5导导联线AHA按扣式 | 1、配合12针3导/5导分体式心电主电缆/除颤型； 2、需求数量：4根。 |  |
| 16 | 5导遥测导联线AHA按扣式 | 1、用于迈瑞发射盒TEL-100； 2、需求数量:16根。 |  |
| 17 | 5导一体化心电导联线按扣式 | 1、用于迈瑞MEC-1000等系列监护仪使用； 2、需求数量：2个。 |  |
| 18 | 6档加厚格栅护栏 | 1、长度度174CM，高度13CM，加厚金属链接件，适用于衡水硕康病床护栏； 2、需求数量：8个。 |  |
| 19 | 6针血氧主电缆 | 1、适配迈瑞MEC-1000，PM等系列监护仪； 2、需求数量：3根。 |  |
| 20 | 7针血氧连接线 | 1、适配迈瑞IPM，epm，TM，umc系列监护仪； 2、需求数量：4根。 |  |
| 21 | ABS护栏侧挡板 | 1、PP材质、主体采用优质不锈钢，配备防滑结构； 2、需求数量6块 |  |
| 22 | ABS摇把靠背摇杆 | 1、丝杆采用Q235材质加工，螺母采用1215MS材质加工； 2、需求数量：19套。 |  |
| 23 | ABS左档板（总成） | 1、加厚金属液压折叠总成； 2、需求数量：2套。 |  |
| 24 | AB胶水 | 1、高强度沾接效果，耐高低温，快速粘接； 2、需求数量：2支。 |  |
| 25 | DP线 | 1、4K高清，便捷转换，适用于笔记本办公； 2、需求数量：1 条。 |  |
| 26 | DVI转换器 | 1、4K高清，便捷转换，适用于笔记本办公； 2、需求数量：1个。 |  |
| 27 | GE成人血压袖套 | 1、适用于GE监护仪血压袖带； 2、需求数量：15个。 |  |
| 28 | H型紫外线灯管 | 1、灯头接口2G11，额定寿命9000H，杀菌消毒； 2、需求数量：4条。 |  |
| 29 | T4-JL床头灯 | 1、T4支架220V规格齐全，可直接安装旧大楼设备带； 2、需求数量：50个。 |  |
| 30 | 按键薄膜 | 1、适配圣诺SN-1600输液泵； 2、需求数量：1台。 |  |
| 31 | 按键开关 | 1、适用于各种仪器开关损坏； 2、需求数量：50个； |  |
| 32 | 半牙螺杆 | 1、高强度螺栓，12.9级合金钢，耐腐蚀，不易生锈，硬度高； 2、需求数量：50套。 |  |
| 33 | 薄膜按键 | 1、适配翔宇XYZP-IE理疗仪； 2、需求数量：1台。 |  |
| 34 | 保险丝盖 | 1、5\*20mm保险管座； 2、需求数量：1个。 |  |
| 35 | 倍益康电极线 | 1、中频输出线安规四芯； 2、需求数量：1条。 |  |
| 36 | 编码器 | 1、适用于柯威达编码器，价格更优； 2、需求数量：2个。 |  |
| 37 | 变压器 | 1、高质量硅钢片，尼龙阻燃骨架，进口铜漆包线，阻燃玛拉胶带，耐高温引线； 2、需求数量：1个； |  |
| 38 | 病床工作站（呼叫铃） | 1、适配飞星呼叫系统； 2、需求数量：4台。 |  |
| 39 | 病床专用摇把 | 1、通用手动护理床摇把，内径12CM金属材质； 2、需求数量：30个。 |  |
| 40 | 博世麻花钻头 | 1、自定心性能，可钻所有强度在900N/MM2以下的合金及非合金材质； 2、需求数量：4盒。 |  |
| 41 | 不间断电源散热器 | 1、风量：600FM,转速：3500RPM噪音：32DBA，液压轴承； 2、需求数量：1个。 |  |
| 42 | 不锈钢三节轨 | 1、35CM 黑纲三节； 2、需求数量：1副。 |  |
| 43 | 插杆万向轮 | 1、承重力强，静音丝滑，万向旋转，耐磨耐腐； 2、需求数量：4个。 |  |
| 44 | 插卡销旋钮 | 1、密度一致，圆心率高，公差小，自锁型分度销； 2、需求数量：2个。 |  |
| 45 | 成人3导导联线，AHA,按扣式 | 1、配合12针3导/5导分体式心电主电缆/除颤型； 2、需求数量：8根。 |  |
| 46 | 成人指夹式一体化血氧传感器 | 1、适配理邦IM等监护仪系列； 2、需求数量：10个。 |  |
| 47 | 成人重复使用血压袖套 | 1、适配理邦监护仪系列的导气口； 2、需求数量：2个。 |  |
| 48 | 冲销 | 1、强度高韧性好，美观耐腐蚀； 2、需求数量：1把。 |  |
| 49 | 床栏卡槽 | 1、优质ABS塑料，用于爱江护栏定制卡槽； 2、需求数量：30个。 |  |
| 50 | 床头板 | 1、加厚加重ABS材质，材质细腻，适配各品牌病床； 2、需求数量：60块。 |  |
| 51 | 床头呼叫铃手柄 | 1、适配柯威达编码器； 2、需求数量：50个。 |  |
| 52 | 大白鲨切割片 | 1、可切割不锈钢角铁、钢板管材； 2、需求数量：2盒。 |  |
| 53 | 导联线 | 1、四针加热输出线； 2、需求数量：1套。 |  |
| 54 | 电动伸缩杆 | 1、负载达到6000N； 2、需求数量：1 套。 |  |
| 55 | 电动推杆 | 1、负载达到6000N； 2、需求数量：1个。 |  |
| 56 | 电焊手套 | 1、结实耐用，不易开线，透气性能好，防滑耐磨； 2、需求数量：4双。 |  |
| 57 | 电机 | 1、三芯纯铜材质导电性能持久，稳定发热少，寿命长； 2、需求数量：4个。 |  |
| 58 | 电极线 | 1、四针加热输出线，长度2米； 2、需求数量：2组。 |  |
| 59 | 电容 | 1、耐高压，抗高温，输出稳定应用广泛； 2、需求数量：10 颗。 |  |
| 60 | 电源控制器 | 1、智能独立控制，电源滤波功能，安全稳压，品牌元器件； 2、需求数量：1个。 |  |
| 61 | 电源适配器 | 1、稳压不伤机耐热材质； 2、需求数量：20个。 |  |
| 62 | 电源线 | 1、三芯纯铜材质导电性能持久稳定发热少，寿命长，适用广泛； 2、需求数量：18条。 |  |
| 63 | 镀锌平头销钉 | 1、耐腐蚀防锈，经久耐用，碳钢国标； 2、需求数量：50个。 |  |
| 64 | 短杆中控脚轮 | 1、静音防缠绕，轻稳刹车，减震抗压耐磨耐用，灵活转动； 2、需求数量：4个。 |  |
| 65 | 二级减压阀 | 1、纯铜材质，自带防划表盘； 2、需求数量：4个。 |  |
| 66 | 法兰螺母 | 1、碳钢材质，高效耐磨； 2、需求数量：20个。 |  |
| 67 | 方健销 | 1、45号钢加硬A3材质，标准规格； 2、需求数量：20个。 |  |
| 68 | 分体式5导导联线 | 1、配合12针3导/5导分体式心电主电缆/除颤型使用； 2、需求数量：2根。 |  |
| 69 | 膈肌起搏器按键板 | 1、适配HLO-GJ13A膈肌起搏器，1出4导线； 2、需求数量：1块。 |  |
| 70 | 膈肌起搏器电极线 | 1、适配HLO-GJ13A膈肌起搏器，1出4导线； 2、需求数量1条 |  |
| 71 | 好克压把 | 1、适配好克注射泵； 2、需求数量：1个。 |  |
| 72 | 好克注射泵按键面膜 | 1、按键触感：触感灵敏，键程适中，操作舒适； 2、需求数量：1个。 |  |
| 73 | 红外线灯泡 | 1、灯头接口E27 电压220V； 2、需求数量：5个。 |  |
| 74 | 红外线理疗灯泡 | 1、适配飞利浦红外线理疗仪； 2、需求数量：5瓶。 |  |
| 75 | 红外线治疗器（主板） | 1、适配红外线治疗器； 2、需求数量：1个。 |  |
| 76 | 呼叫铃手柄 | 1、适配亚华呼叫系统； 2、需求数量：20个。 |  |
| 77 | 护栏锁扣 | 1、定制卡扣，用于勾住护栏总成； 2、需求数量：160个。 |  |
| 78 | 护栏右挡板 | 1、PP材质，主体采用优质不锈钢，配备防滑结构； 2、需求数量：2块。 |  |
| 79 | 护栏左挡板 | 1、PP材质，主体采用优质不锈钢，配备防滑结构； 2、需求数量：1块。 |  |
| 80 | 华医电极线 | 1、四针加热输出线，长度1.8米； 2、需求数量：1条。 |  |
| 81 | 华医连接头 | 1、工作温度：-10~60℃； 2、需求数量：1个。 |  |
| 82 | 滑轮 | 1、304不锈钢＊48MM U型； 2、需求数量：2个。 |  |
| 83 | 加厚格栅护栏 | 1、加厚金属材质； 2、需求数量：6个。 |  |
| 84 | 加厚格栅护栏 | 1、加厚金属材质，对比原厂质量钢更佳； 2、需求数量：18个。 |  |
| 85 | 尖烙铁头. | 1、导热块下锡流畅，抗氧化寿命长，升温快； 2、需求数量：10个。 |  |
| 86 | 监护仪支架 | 1、适用于迈瑞监护仪支架，价格更优，金属材质； 2、需求数量：1个。 |  |
| 87 | 煎煮机发热盘 | 1、温控范围：室温0﹣120℃（可按需调节）； 2、需求数量：5个。 |  |
| 88 | 煎煮机控制板 | 1、温度范围：0-120℃，时间设置：0-240分钟； 2、需求数量：2块。 |  |
| 89 | 脚踏 | 1、加厚塑材，质感更重； 2、需求数量：40个。 |  |
| 90 | 脚踏 | 1、尼龙直塑料踏板； 2、需求数量：40块。 |  |
| 91 | 卡销 | 1、GB91镀锌开口销； 2、需求数量：200个。 |  |
| 92 | 蜡疗机电源 | 1、输入电压：AC220V±10%,50/60Hz； 2、需求数量：1个。 |  |
| 93 | 锂电池 | 1、适配迈瑞系列呼吸机； 2、需求数量：1块。 |  |
| 94 | 锂电池 | 1、适配迈瑞系列监护仪； 2、需求数量：3块。 |  |
| 95 | 两角灯泡 | 1、卤钨灯 电压24V，使用寿命300小时； 2、需求数量：10个。 |  |
| 96 | 两角灯泡（红外线灯） | 1、使用寿命300小时，卤钨灯 电压24V； 2、需求数量：10个。 |  |
| 97 | 两角灯泡（无影灯） | 1、使用寿命300小时，医用单孔冷面24V25W； 2、需求数量：10个。 |  |
| 98 | 六棱钢 | 1、长度95CM，深度13mm； 2、需求数量：10条。 |  |
| 99 | 漏电保护器 | 1、漏电保护，安全用电，过载保护，阻燃材质； 2、需求数量：1个。 |  |
| 100 | 轮椅轮胎（带轮毂） | 1、适用338轮椅使用，密闭性强，橡胶材质，免充气实心胎； 2、需求数量：6条。 |  |
| 101 | 螺钉 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：50个。 |  |
| 102 | 螺钉 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：50个。 |  |
| 103 | 螺钉 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：50个。 |  |
| 104 | 螺钉螺母 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：50套。 |  |
| 105 | 螺杆 | 1、国标 304不锈钢； 2、需求数量：50个。 |  |
| 106 | 螺杆螺母 | 1、国标 304不锈钢； 2、需求数量：20个。 |  |
| 107 | 螺杆螺丝 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：2套。 |  |
| 108 | 螺杆螺丝 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：2套。 |  |
| 109 | 螺杆螺丝 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：1套。 |  |
| 110 | 螺杆螺丝 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：2套。 |  |
| 111 | 螺杆螺丝 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：1套。 |  |
| 112 | 螺杆螺丝 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：1套。 |  |
| 113 | 螺杆螺丝 | 1、圆头十字套装，国标304不锈钢； 2、需求数量：1套。 |  |
| 114 | 磨砂轮 | 1、硬度高，韧性好适用于打磨淬火钢，高速钢，合金钢类材质； 2、需求数量：1盒。 |  |
| 115 | 囊套接头 | 1、适配重庆菩施康体外反搏装置； 2、需求数量：1个。 |  |
| 116 | 内六角 | 1、S2硬质合金钢，除锈处理，可拆卸各种内六角螺丝； 2、需求数量：2套。 |  |
| 117 | 镍氢电池 | 1、适配日本光电除颤仪； 2、需求数量；1块。 |  |
| 118 | 纽扣电池 | 1、直径20MM厚度3.2MM电压3V； 2、需求数量：12颗。 |  |
| 119 | 欧姆龙血压袖带 | 1、适配欧姆龙HBP系列血压计； 2、需求数量：2个。 |  |
| 120 | 膨胀钉 | 1、304不锈钢外膨胀螺栓； 2、需求数量：50个。 |  |
| 121 | 平衡仪电源管理模块 | 1、工作温度：-20℃~+70℃，过压保护； 2、需求数量：1块。 |  |
| 122 | 屏幕组件 | 1、适配倍益康ZP-100CHIV理疗仪； 2、需求数量：2台。 |  |
| 123 | 气泵泵芯 | 1、大功率，气更足； 2、需求数量：4个。 |  |
| 124 | 三叉电源线 | 1、国标三插电源线，多规格选择，适用于各种多种设备； 2、需求数量：2条。 |  |
| 125 | 三和手摇自动喷漆（白，黑，蓝，银，红） | 1、多类喷漆颜色，一小时干透，雾化性好，附着力强； 2、需求数量：16瓶。 |  |
| 126 | 上肢止血袖套 | 1、适配博华止血仪； 2、需求数量：2个。 |  |
| 127 | 射频接收模块 | 1、适配迈瑞遥测TEL-100； 2、需求数量：1套。 |  |
| 128 | 圣诺电池 | 1、2000mAh ； 2、需求数量：1个。 |  |
| 129 | 十孔设备带插座 | 1、PC材质，86型安装方式，额定功率2500 阻燃保护； 2、需求数量：50个。 |  |
| 130 | 十五孔设备带插座 | 1、PC材质，86型安装方式，额定功率2500 阻燃保护； 2、需求数量：30个。 |  |
| 131 | 手摇喷漆 | 1、多类喷漆颜色，一小时干透，雾化性好，附着力强； 2、需求数量：2瓶。 |  |
| 132 | 输液杆 | 1、不锈钢天轨，201不锈钢材质，多功能挂钩； 2、需求数量：10个。 |  |
| 133 | 双轮带刹螺杆脚轮 | 1、双轮边刹设计，踩踏式锁定，制动牢固； 2、需求数量：4个。 |  |
| 134 | 水晶头 | 1、LG环保材质，无氧铜针芯； 2、需求数量：1盒。 |  |
| 135 | 水银 | 1、流动性好，可用于血压计，温度计； 2、需求数量：3瓶。 |  |
| 136 | 斯曼峰吸痰器 | 1、电源：220V 50Hz，负压调节范围0.02MPa ； 2、需求数量：4个。 |  |
| 137 | 斯曼峰吸痰器轮子 | 1、万向轮，360度可旋转； 2、需求数量：28个。 |  |
| 138 | 斯曼峰真空表 | 1、适配斯曼峰吸痰器； 2、需求数量：2个。 |  |
| 139 | 松锈润滑剂 | 1、除锈润滑，排除湿气，消除摩擦噪音，松解生锈机件； 2、需求数量：5瓶。 |  |
| 140 | 通讯接口 | 1、适配迈瑞T5监护仪； 2、需求数量：2台。 |  |
| 141 | 透明通气管 | 1、密度一致，圆心率高，公差小，硬度95A--98A，热塑性PU材质； 2、需求数量：1条。 |  |
| 142 | 推杆捏柄 | 1、适配深科注射泵； 2、需求数量：1个。 |  |
| 143 | 网口模块 | 1、90°镀金模块，环保PC材质，免打安装适用设备带网口； 2、需求数量：30个。 |  |
| 144 | 威克士电锤电池 | 1、锂离子电池，能量密度高，具备过充过放保护功能； 2、需求数量：1块。 |  |
| 145 | 威克士手砂轮 | 1、100毫米磨机，转数12000每分钟； 2、需求数量：1 把。 |  |
| 146 | 涡轮风扇 | 1、适配凯迪泰ST30呼吸机； 2、需求数量：1 台。 |  |
| 147 | 无内胆成人血压袖套 | 1、适配迈瑞监护仪导气管，除颤仪； 2、需求数量：5套。 |  |
| 148 | 无铅空心焊锡丝 | 1、焊点光亮，易融上锡，流动性好，免清洗气味清新； 2、需求数量：1卷。 |  |
| 149 | 无线呼叫分机 | 1、适配亚华呼叫系统； 2、需求数量：3台。 |  |
| 150 | 无影灯 | 1、使用寿命50H，灯壳直接41MM，适用于老式无影灯； 2、需求数量：30个。 |  |
| 151 | 吸痰器粗输送管 | 1、医用级PVC／硅胶材质，环保无毒； 2、需求数量：30米。 |  |
| 152 | 吸痰器瓶盖 | 1、双层密封圈设计，防漏防逆流； 2、需求数量：1对。 |  |
| 153 | 吸痰器细输送管 | 1、医用级PVC／硅胶材质，环保无毒； 2、需求数量：30米。 |  |
| 154 | 吸引器压力表 | 1、适配斯曼峰吸痰器； 2、需求数量：5个。 |  |
| 155 | 下肢胶棉护具 | 1、高弹性透气胶棉材质，外层耐磨透气布料； 2、需求数量：3对。 |  |
| 156 | 下肢止血袖套 | 1、适配博华止血仪； 2、需求数量：2个。 |  |
| 157 | 销钉 | 1、硬度18-45，硬度高，不易生锈，耐腐蚀； 2、需求数量：20个。 |  |
| 158 | 血氧传感器 | 1、配合迈瑞厂家血氧主电缆使用，适配TEL-100,IPM,TM,UMEC,EPM等系列监护仪； 2、需求数量：45个。 |  |
| 159 | 血氧传感器 | 1、配合迈瑞厂家血氧主电缆使用，适配TEL-100,IPM,TM,UMEC,EPM等系列监护仪； 2、需求数量：5个。 |  |
| 160 | 血氧传感器 | 1、配合迈瑞厂家血氧主电缆使用，适配TEL-100,IPM,TM,UMEC,EPM等系列监护仪； 2、需求数量：3个。 |  |
| 161 | 血氧模块板 | 1、适配迈瑞MEC10监护仪； 2、需求数量：1 台。 |  |
| 162 | 血氧模块板 | 1、适配迈瑞PM8000监护仪； 2、需求数量：2台。 |  |
| 163 | 血氧主电缆7针 | 1、适配迈瑞IPM，epm，TM，umc系列监护仪； 2、需求数量：1根。 |  |
| 164 | 循环泵 | 1、电压 12 VDC，最高压力60PSI； 2、需求数量：1个。 |  |
| 165 | 压缩机油 | 1、适宜的粘度可以在活塞和气缸之间起到良好的润滑及密封作用； 2、需求数量：2瓶。 |  |
| 166 | 压线帽 | 1、铝制内环，燃组材质，CE-2规格宽8MM高19MM； 2、需求数量：100个。 |  |
| 167 | 亚华分机 | 1、适配亚华呼叫系统； 2、需求数量：30个。 |  |
| 168 | 亚华分机手柄 | 1、适配亚华呼叫系统； 2、需求数量：50个。 |  |
| 169 | 氩气减压器 | 1、额定输入压力P1:15Map， 额定流量Q:20(m3/h)； 2、需求数量：1个。 |  |
| 170 | 氧传感器 | 1、适配舒普思达呼吸机； 2、需求数量：1个。 |  |
| 171 | 氧流量计 | 1、雾化／氧气两用型，国标； 2、需求数量：10个。 |  |
| 172 | 氧气截止阀门 | 1、适配设备带； 2、需求数量：1个。 |  |
| 173 | 氧气终端 | 1、国标004氧气单通气体终端； 2、需求数量：10个。 |  |
| 174 | 摇把 | 1、ABS摇把，兼容爱江病床，长度11CM，内径12MM； 2、需求数量：20对。 |  |
| 175 | 摇把 | 1、兼容衡水爱江病床，直径19MM； 2、需求数量：30个。 |  |
| 176 | 遥测发射盒主机 | 1、适配迈瑞中央站； 2、需求数量：4个。 |  |
| 177 | 液体黄油 | 1、防锈抗氧，耐高低温可达 -40°-300°； 2、需求数量：2瓶。 |  |
| 178 | 一体化参数板 | 1、适配和心重典监护仪； 2、需求数量：1台。 |  |
| 179 | 一体式心电电缆AHA除颤型（6针3导） | 1、适配迈瑞MEC-1000等系列监护仪； 2、需求数量：2根。 |  |
| 180 | 医护求救呼叫铃 | 1、工作电压：DC12V，呼叫距离：空旷环境≥300米； 2、需求数量：40个。 |  |
| 181 | 医用显示器电源板 | 1、工作温度：0℃-40℃，安全认证：符合GB 9706.1等； 2、需求数量：1块。 |  |
| 182 | 硬盘组件（含系统工作站） | 1、适配迈瑞/DC-70S彩超； 2、需求数量：1套。 |  |
| 183 | 鱼跃吸痰器变压器 | 1、适配鱼跃吸痰器； 2、需求数量：5个。 |  |
| 184 | 鱼跃吸痰器继电器 | 1、小型继电器10A8脚； 2、需求数量：11个。 |  |
| 185 | 阅片机灯芯 | 1、适配迈拓维矩阅片机； 2、需求数量：4 条。 |  |
| 186 | 阅片机驱动器 | 1、适配迈拓维矩阅片机； 2、需求数量：4个。 |  |
| 187 | 直两插弯8字电源线 | 1、环保材质，经久耐用，国标全铜芯线； 2、需求数量：20 条。 |  |
| 188 | 中控脚轮 | 1、聚氨酯材质，插杆式安装，美观易清洁，精密滚珠轴承，静音灵活； 2、需求数量：40个。 |  |
| 189 | 中控脚轮 | 1、直径75mm，脚轮宽度54mm，轮面宽度13mm； 2、需求数量：160个。 |  |
| 190 | 中频理疗仪开关 | 1、尺寸12.2\*5.8cm椭圆形，13针； 2、需求数量：3个。 |  |
| 191 | 中央监护系统分屏器 | 1、用于中央站增加屏观察； 2、需求数量：1套。 |  |
| 192 | 主控板 | 1、适配凯迪泰ST30呼吸机； 2、需求数量：2台。 |  |
| 193 | 主控板 | 1、适配圣诺SN-50F6注射泵； 2、需求数量：1台。 |  |
| 194 | 主控板（CPU板） | 1、适配迈瑞T5监护仪使用； 2、需求数量：1台。 |  |
| 195 | 助焊剂 | 1、适用于不锈钢镀锌板，铜，铁等多金属。密度：0.85-0.95g/cm3，适用温度：180-260℃； 2、需求数量：6盒。 |  |
| 196 | 专用摇把 | 1、ABS摇把，内径12mm； 2、需求数量：20个。 |  |
| 197 | 紫外线灯管 | 1、适用于消毒柜，杀菌车，臭氧机，支架消毒灯，石英玻璃管材质，臭氧消毒； 2、需求数量：2根。 |  |
| 198 | 自制遥测血氧模块及延长线（塑料插头） | 1、适配TEL-100遥测发射盒； 2、需求数量：10个。 |  |