	序号
	类型
	技术参数及性能配置要求
	单位
	数量

	1
	国产化超融合硬件1
	国产品牌，非OEM产品，采用2U机架式，配置导轨；

配置≥2个国产C86 海光处理器，单颗处理器核心数≥32核，64线程，主频≥2.2GHz，支持超线程、内置安全处理器；

配置≥2TB DDR4或DDR5内存，配置≥24个内存插槽；

配置≥2块480GB SATA SSD硬盘，3块7.68TB NVMe SSD硬盘（U.2），4块8TB 7.2K SATA硬盘（3.5寸企业级硬盘）。以上硬盘响应时提供详细配置参数，硬盘禁止提供水货、套货换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品；

整机最大支持≥12块3.5寸硬盘，整机最大支持≥24块U.2 NVMe SSD硬盘；

配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/5/10，直通；

配置≥4端口25G光纤端口（包含4个多模光模块），≥4端口千兆电接口；

配置≥1个千兆远程管理接口，板载网口、PCIe网卡均可设置为共享管理接口；

配置≥4个USB接口，≥1个VGA接口；

最大支持≥10个标准PCIe 4.0插槽；

配置2个≥1600W铂金热插拔电源模块，配置冗余热插拔风扇；

机箱前后面板配置清晰指示灯，可直观提示不限于以下：服务器开关状态、系统故障、内存故障、电源故障、风扇故障系统过热、网络状态、VID状态、硬盘活动状态、硬盘故障配置双UID指示灯，前后面板各1个，可通过BMC或UID按键点亮UID指示灯，在机柜前后快速定位服务器；

配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器设备管理、健康日志管理、屏幕自动/手动截图，提供电源监控BMC系统独立于业务操作系统，可通过BMC管理页面或者前后面板RST按键独立重启BMC系统；

免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序支持固件数字签名更新机制，更新时进行数字签名校验，防止非授权固件的更新支持TPM/TCM；
支持3D温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

可实现在不部署任何管理软件的情况下，通过联合功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理，支持管理服务器数量≥10台；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

带外升级：通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

安全性：为保障BMC的安全可靠性，避免因BMC用户信息泄露引发安全问题，登录服务器BMC系统需支持两种双因素认证。支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式。支持基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）
提供不少于五年原厂售后服务。
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	2
	国产化超融合硬件2
	国产品牌，非OEM产品，采用2U机架式，配置导轨；

配置≥2个国产C86 海光处理器，单颗处理器核心数≥64核，128线程，主频≥2.7GHz，支持超线程、内置安全处理器；

配置≥1TB DDR5内存，支持扩展，配置≥24个内存插槽；

配置≥2块480GB SATA SSD硬盘，3块7.68TB NVMe SSD硬盘（U.2），4块8TB 7.2K SATA硬盘（3.5寸企业级硬盘）。以上硬盘响应时提供详细配置参数，硬盘禁止提供水货、套货换货、二手、囤积品或非本区域销售的产品；

整机最大支持≥12块3.5寸硬盘，整机最大支持≥24块U.2 NVMe SSD硬盘；

配置≥1个RAID阵列卡，支持RAID0/1/5/10，直通；

配置≥4端口25G光纤端口（包含4个多模光模块），≥4端口千兆电接口；

配置≥1个千兆远程管理接口，板载网口、PCIe网卡均可设置为共享管理接口；

配置≥4个USB接口，≥1个VGA接口 （前后面板各1个）；

最大支持≥10个标准PCIe 4.0插槽；

配置2个≥1600W铂金热插拔电源模块，配置冗余热插拔冗余风扇；

机箱前后面板配置清晰指示灯，可直观提示但不限于以下：服务器开关状态、系统故障、内存故障、电源故障、风扇故障系统过热、网络状态、VID状态、硬盘活动状态、硬盘故障配置双UID指示灯，前后面板各1个，可通过BMC或UID按键点亮UID指示灯，在机柜前后快速定位服务器；

配置虚拟KVM功能，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，包括远程开机、关机、重启、更新Firmware、虚拟光驱、虚拟文件夹等操作，提供服务器设备管理、健康日志管理、屏幕自动/手动截图，提供电源监控BMC系统独立于业务操作系统，可通过BMC管理页面或者前后面板RST按键独立重启BMC系统；

免费提供升级工具，无需安装代理即可统一升级同一网络中服务器的固件及驱动程序支持固件数字签名更新机制，更新时进行数字签名校验，防止非授权固件的更新支持TPM/TCM；
支持3D温度海洋形式展示各组件温度传感器的分布图，可让用户直观感知服务器整体温感状态；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

可实现在不部署任何管理软件的情况下，通过联合功能管理多个服务器，实现服务器的统一管理，支持管理服务器数量≥10台；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

带外升级：通过提供固件包的方式，在BMC不重启的情况下，实现增加BMC新功能以及解决BMC故障，不依赖OS，可带外升级BIOS、BMC版本，可通过BMC界面带外一次升级多个部件的固件（如网卡部件、存储卡部件等），无需多次升级；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）
安全性：为保障BMC的安全可靠性，避免因BMC用户信息泄露引发安全问题，登录服务器BMC系统需支持两种双因素认证。支持使用客户端证书和证书密码的双因素认证方式。支持基于一次性随机动态密码且使用国密算法的双因素认证；（投标时提供官网截图或服务器管理界面的功能截图证明）

提供不少于五年原厂售后服务。
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	3
	万兆交换机
	硬件芯片：国产以太网交换芯片

CPU芯片：内置国产化CPU

包转发率：3200Mpps ，背板带宽： 4.8Tbps，

固定接口要求：48个1G/10G/25Gbps SFP28端口和8个40G/100G QSFP28 端口（支持拆分为10G/25G端口使用），最大支持80个10G/25G端口；提供48个25Gb多模光模块和1个级联线缆；支持Mini USB Console 接口
要求风扇≥4个 提供产品图片证明；

最大MAC地址≥100K，提供第三方权威机构检测报告证明；

交换芯片支持≥32MB的大缓存；

支持N：M镜像，N和M数量大于等于端口最大值80；

支持M-LAG技术，实现多台设备间的链路聚合，提供官网截图证明；

支持IPv4静态路由，RIPv1&v2，OSPF，BGP，ECMP，PBR，支持uRPF检测和VRF ；支持IPv6静态路由，OSPF V3，RIPng，ICMPv6，NDP；

BGP协议支持MD5加密，BGP协议支持SM3国密加密，提供命令行界面截图证明；

支持IGMPv1/v2/v3，PIM-SM，PIM-SSM，MLD v1/v2，MLD Snooping ，PIM-SMv6，MVR6，IPv6 over IPv4 Tunnel；

支持BGP EVPN VXLAN，实现数据中心网络扩展，提供官网截图证明；

实配风扇≥4块，支持≥4+1冗余功能；

适配可热插拔的冗余电源，实现1:1冗余；
支持Telemetry Stream功能，支持全硬件采集上送，解放CPU资源并且可以支持最大全流量1:1采样。提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告

支持IPv4和IPv6微分段：精细化微分段安全隔离，减少ACL资源占用。提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告

支持流量监控技术，提供第三方权威机构（CNAS认证）测试报告


由于单位已经建设完成好网络运维管理中心，避免网络单点故障无法及时发现影响医院核心业务系统运行，本次万兆交换机产品需与医院现有网络运维管理平台进行兼容，通过网络运维管理平台实现统一监控管理能力。（包括但不限于以下功能：监控设备的基本信息、接口信息、表项信息、性能数据、告警信息，以及终端智能识别等）。若投标人提供设备无法满足需求可采用全新软件平台更换原有整套平台，但不低于医院现有平台配置参数。网络运维管理平台软件系统要求：配置有线交换机设备管理授权数300个。配置用网终端准入管理授权数2000个）。涉及到的产品替换费用包含在本次报价中。需投标人提供承诺函并加盖投标人鲜章。
提供不少于五年原厂售后服务。
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